친환경적 골프장 조성을 위한 가이드라인(주요내용)

○ 목 적 : 친환경적인 골프장 조성을 위한 주요 검토사항 마련

분 야	주요 검토내용
1.수환경 (수질)	가. 지하수개발에 따른 환경영향 최소화 방안 수립 ○ 용수공급 계획시 생활용수는 상수도 이용 등을 우선 검토하고, 관개용수는 저류지 우수 및 오수처리수 재활용수 우선 사용하여 별도의 지하수 개발을 지양하는 방안 마련하여야 함. ○ 지하수 개발․이용시 모니터링 계획을 수립․시행하여 영향이 있을 경우 지하수 영향 저감방안을 강구․시행하여야 함. 나. 발생오수의 처리계획 수립 ○ 운영시 발생오수는 자체 오수처리시설을 설치․운영하되, 방류수 수질은 BOD․SS 각 5㎎/L, T-N 20㎎/L, T-P 2㎎/L 이하로 처리되도록 하고, 오수처리수는 재활용 저류지에 유입시킨 후 골프장 내 잔디용수 등 관개용수로 전량 재활용하여야 함. 다. 비점오염원 저감시설 설치 ○ 저류지는 초기우수저류지와 재해방지용 저류지를 구분하여 조성하고, 조성되는 저류지는 생태습지로의 조성을 원칙으로 하되, - 저류지 내에는 수초 식재 및 부영양화 방지를 위한 적절한 정화시설(산소공급시설, 순환시설, 오존공급시설, 미생물을 이용한 정화시설 등)의 설치 등 구체적인 대책을 마련하여야 함. ○ 사업지역 내 포장은 최소화하는 방안을 강구하되, 주차장 등 불가피하게 포장하는 곳은 다공성 포장재료(예:잔디블록 등)를 사용하여야 함.
2. 토지환경 (지형․지질)	가. 자연지형 훼손의 최소화 ○ 현재의 자연지형을 최대한 이용하여 절․성토량을 최소화(18홀 기준 각 200만㎥ 이내)하여야 하며, 사면고는 15m 이내로 조성하여야 함. ○ 산림지역의 5~6부 능선(도시지역의 5부 능선, 산지․구릉지 6부 능선)이상은 보전하여야 함. 나. 자연경관 및 생태계가 우수한 지역의 보전 ○ 자연환경보전 관련 용도지역(생태계보전지역, 지하수 보전지역 등)과 자연경관 및 생태계가 우수한 지역(녹지자연도 8등급 이상, 녹지자연도 7등급이면서 경사도 25° 이상인 지역, 계곡부 중에서 상시 유량이 유지되는 지역, 암반계곡과 같이 자연경관이 우수한 지역 등)은 원형보전하여야 함.
3. 자연생태 (동․식물상)	가. 주요 생태축 등 보전대책 수립 ○ 사업부지내 소재하는 주요 생태축은 원형보전하는 방안을 강구하여야 하며, 단절된 구간은 생태통로 등을 조성하여 생태적 연결성을 확보하여야 함. ○ 사업지구 내외에 형성된 수계는 연속성을 유지하기 위하여 원형보전하거나 자연형 하천으로의 복원계획을 수립하여야 하며, - 주변지역의 하천생태계와 산림생태계의 연결성 확보를 위한 Blue-Green Network를 구축하여야 함. 나. 숲 가장자리의 보전 및 복원방안(식재계획) 수립 ○ 부지조성시 훼손되는 수목 중 임상이 양호한 수목은 녹지지역에 최대한 이식․재활용하고, 훼손된 숲 가장자리 및 홀과 홀 사이에는 사업예정지역의 잠재 자연식생을 고려한 식물사회학적 식생조성기법을 도입하여 해당 지역 고유의 식생경관을 복원하여야 함. 다. 발생사면 식생복원 녹화처리 ○ 절․성토 사면에는 외래종자의 Seed-Spray 등의 사면녹화 방식은 지양하고, 향토식물종과 재해방지 및 숲조성에 적합한 목본종자를 사용하여 주변 산림과의 연속성이 유지될 수 있도록 다층구조의 식재계획을 수립하여야 함.
4. 생활환경 (위락․경관)	○ 사업부지내 포함되어 있는 주요 보전 필요지역(주변지역과 비슷한 표고의 산정, 스카이라인이나 능선축 등)을 종합적으로 고려한 사업계획을 수립하여야 함. ○ 공사․운영시 다양한 친환경적인 공법이나 자재가 검토․선정될 수 있도록 사업계획에 이를 반영하여야 함.

○ 내 용